|  |  |
| --- | --- |
| 命题人：杨 樱 | 审核人：刘 芩 |

**新余新兴产业工程学校2023~2024 学年第 一学期期末考试卷**

**课程名称：** 铁路行车规章 **试卷类型：** A 卷 **考试方式：** 闭卷

**适用范围：** 22 **级** 铁道运输服务 **专业** 铁道运输服务 **班 印刷份数：** 40 **份**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **题号** | **一** | **二** | **三** | 四 | 五 | **总分** |
| **得分** |  |  |  |  |  |  |

1. **填空题（本大题共10小题、20空，每空1.5分，共30分）**

1、铁路旅客列车是指 开行的列车。根据旅客列车的车底及运行速度或旅行速度等，可分为 、 、 、 等。

2、特快货物班列是指使用 或 等客车车辆，根据需要编组，整列装载行李、包裹和邮件等的列车。

3、列车运行，原则上以开往北京方向为 行，反之为 行。

4 、列车须按规定编定车次，上行编为 数，下行编为 数。

学校 班级 姓名 学号

承诺：我将严格遵守考场纪律，并知道考试违纪、作弊的严重性，承担由此引起的一切后果。

5、我国铁路实行 侧行车制，列车在区间运行时，牵引机车司机的位置、铁路信号及各种标志的设置位置均在列车运行方向 侧。

6、车站是设有配线的分界点，并办理列车 、 ，通常还办理 。

7、按车站等级不同，车站可分为 、一等站、二等站、三等站、四等站、五等站。

8、道岔除使用、清扫、检查或修理外，均需保持 。

9、调车按设备的不同分为 和驼峰调车。

10、调车按作业方式的不同分为推送调车和 。

**二、判断题（对的请打√，错的请打×。本大题共10题，每题2分，共20分）**

（ ）11、 铁路列车运行等级比路用列车运行等级高，一定比路用列车优先办理。

（ ）12、调车工作必须实行统一领导和单一指挥。

（ ）13、制动铁鞋是车辆制动的调速工具，利用变滚动摩擦为滑动摩擦的原理，减小摩擦力，使溜行车组尽快减速停车，从而达到制动目的。

（ ）14、调车进路的准备及确认对调车作业的安全与效率有着直接的影响。

（ ）15、调车作业中，调车人员不用确认调车信号机的显示状态或扳道人员的开通信号。

（ ）16、连续溜放和驼峰解散车辆时，第一钩要实行要道还道制度。

（ ）17、手推调车是通过人力在短距离内移动车辆的位置，一般不是由专业的调车人员进行。

（ ）18、车站的正线、到发线主要进行列车接发、通过、会让等作业。

（ ）19、编组在列车中的无动力回送机车重量不应计算在列车重量内，有动力回送机车也不计算在内。

（ ）20、关门车是指关闭制动支管上的截断塞门、排尽副风缸内的余风，本身失去制动力的车辆。

**三、名词解释（本大题共5小题，每题4分，共20分）**

21、列车

22、道岔

23、溜逸

24、越出站界调车

承诺：我将严格遵守考场纪律，并知道考试违纪、作弊的严重性，承担由此引起的一切后果。

学校 班级 姓名 学号

25、超长列车

**四、简答题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）**

26、简述调车作业的特点。

27、简述间隔法的种类。

**五、论述题（本大题共1题，共20分）**

28、论述调车的分类