|  |  |
| --- | --- |
| 命题人黄晨 | 审核人：刘凌瑶 |

**新余新兴产业工程学校2024~2025 学年第 一学期期末考试卷**

**课程名称：** 铁路行车规章 **试卷类型：** A 卷 **考试方式：**闭卷

承诺：我将严格遵守考场纪律，并知道考试违纪、作弊的严重性，承担由此引起的一切后果。

学校 班级 姓名 学号

**适用范围：** 23 **级** 高铁专业 **专业** 23高铁版 **班 印刷份数：**3 5 **份**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **题号** | **一** | **二** | **三** | **四** | **五** | **总分** |
| **分值** | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 100 |
| **得分** |  |  |  |  |  |  |

**判断题**【注意事项】：

1.请考前务必先查看试卷是否有缺页或破损，如有立即举手报告

以便更换；

2.请把答案写在指定位置上，否则无效；

3.考试结束后，不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

1. **（正确题 打√，错误题 打×，不需要说明理由）（本大题共 10小题，每题2分，共20分）**
2. 单机不完全具备列车条件，不应按列车办理。（ ）
3. 旅客列车的等级一定比特快列车的等级高。（ ）
4. 开往事事故现场救援、抢修、抢救的列车，应优先办理。（ ）
5. 人工搬动的道岔或到道岔组，应有搬道人员一人负责。（ ）
6. 双线铁路的车站，线路编号从正线起按列车运行方向分别向外顺序编号，上行为双数。（ ）
7. 列车方向以北京方向为下行，远离北京方向为上行。（ ）
8. 夜间无照明时，可以手推调车。（ ）

8. 中间站一批调车作业中临时停留的车辆，须拧紧两端车辆的大力制动机或以铁鞋止轮。（ ）

9. 电话闭塞法是当基本闭塞法不能使用是所采用的待用闭塞法的办法。（ ）

10. 半自动闭塞车站，发出区间返回的列车按半自动闭塞行车（ ）

**二、单项选择题（每题只有一个正确的选项，错选、多选或不选不得分 （本大题共10小题，每题2分，共20分）**

1.（ ）是指编成的车列并挂有机车及规定的列车标志。

A．列车 B．调车 C．汽车 D．车站

2. 特快旅客列车最高时速可达。（ ）

A. 200km B. 150km C.160km D. 220km

3. 城际列车的字母简称是（  ）。

A.G    B. C C.D D. X

4.（  ）设置于大量车流集散，港、矿附近或者若干铁路线路衔接地点。

A.编组站   B. 区段站 C. 中间站 D. 客运站

5. 外下列列车中（  ），不在站线范围内。

A. 到发线 B. 调车线 C. 牵出线 D. 正线

6. 调车作业时，接近被连挂的车辆，速度不超过（  ）

A．3km/h B. 4km/h C．5km/h D．6km/h

7. 关车门不得挂于机车后部（  ）车辆之内。A. 三 B.二 C.一 D. 四

8.（  ）准许越过该信号机调车。 A．月光白灯光 B．绿色灯光 C．红色灯光 D.黄色灯光

9. K256次旅客列车，属于（ ）。

A. 动车组列车 B. 特快旅客列车 C. 快速旅客车 D. 普通旅客列车

10. 下列列车中，（  ）等级最高。

A. 军用列车 B. 特快货物列车 C.动车组列车 D. 快速货物班列

**三、多项选择题（每题有一个或一个以上的正确选项，错选、多选或少选不得分，答案填入答题框内，每题4分，共20分）**

1.可以起到防溜作用的器具是（ ）。

A. 人力制动机 B.防溜铁鞋 C. 人力制动机紧固器 D.止轮鞋

2. 在编组站、区段站编组超重列车应商得（ ）的同意。

A. 机段务调度员 B. 车站调度员 C. 司机 D.列车调度员

3.什么情况下列车停止运行（ ）。

A. 极端天气 B. 红色信号灯 C. 雨天 D. 晴天

4.调车按作业目的不同分为（ ）。

A. 解体调车 B.编组调车 C. 摘挂调车 D.取送调车

5.保办理电话闭塞时，（ ）应发出电话号码，并记录《行车日志》

A.承认闭塞 B.请求闭塞 C.列车到达、补机返回 D.不停车

**四、简答题（文字题只要求回答要点，不需要展开论述）（每题5分，共25分）**

1.列车运行是否有具体方向？运行方向又是如何规定的？

2.车站是如何进行分类的？

3.常用行车闭塞法以及特殊情况闭塞法？

4.列车行车凭证的书面凭证包括哪些？

5.使用自动闭塞法，正常情况下的行车凭证是什么？

**五、材料题（写出符号的名称，每空2.5分，共15分）**

材料：北京到石家庄的列车有一百多个车次，如G65、G89、G349、D901、D903、Z49、1、T49、T9、K507、K1163等;石家庄到北京的列车也有一百多个车次，如G66、 G350D902、D904、Z50、Z22、T50、T10、K508、K1164等。“G”“D”“Z”“T”“K”“X”分别代表什么类型的列车?列车是如何分类的？

G: D: Z:

K: T: X: